ANİMA
Новый Жилой Комплекс будет находится в предгорном живописном месте Алсанджака.
Комплекс будет состоять из двух двухэтажных домов.
Блок А – 12 квартир и Блок В- 8 квартир.
Квартиры  1+1 (50м2) и 2+1 (70м2), с 1 санузлом и по 1 балкону в каждой квартире.
У квартир на 2 этаже своя отдельная терраса на крыше. 
У квартир на 1 этаже- свой участок под сад или зону отдыха от 8 м2 до 34 м2
На территории Комплекса предусмотрен общий бассейн и оборудованный Парк с прогулочными дорожками, местами для отдыха, детской площадкой и ландшафтным дизайном. 
А также недалеко от комплекса есть муниципальная большая детская площадка с минизоопарком.

В пешей доступности от Комплекса находится Британский Колледж (с 2 до 17 лет) и это особенно актуально для семей с детьми, которые хотят дать своим детям достойное английское образование. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ:

- Все материалы, используемые в строительстве, отличного качества и имеют сертификат TSE. 
- Гарантийный срок на строительные работы составляет 1 год, а гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет, начиная с даты завершения строительства.
- Конструкционная, железобетонная. Наружные стены из кирпича (толщиной 25 см). Внутренние стены также из кирпича с прослойкой шумоизоляции. Крыши имеют тепло- и гидроизоляцию.
- Фасады квартиры окрашены фасадной краской на силиконовой основе 
- Алюминевые балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ
- Ступени лестницы из натурального бежевого мрамора 
- Все внутренние стены окрашены пластиковой матовой краской на гипсовой штукатурке в 3 слоя
- Все потолки окрашены пластиковой краской на гипсовой штукатурке
- Лестничные и балконные перила из алюминия и стекла
- Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет)
- Раковина - нержавейка
- В санузлах стены и полы должны будут выполнены из керамики 1-го класса, сертифицированной TSE.
- Входная металлическая дверь 
- Внутренние двери- американский пресс
- Выводы под кондиционеры и телевидение во всех комнатах
- Ландшафтный дизайн
- Подсветка территории
- Общий генератор
- Лежаки у бассейна
-Подземная парковка (1 парковочное место на квартиру)
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- Все материалы, которые используются в водопроводных и электрических установках, 1 класса, имеют сертификат TSE
- бустерная система.
- солнечная энергия (1 шт. Солнечная панель).
-НАРУЖНЫЕ ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ:
- Керамическая плитка
- Балюстрады из алюминия и стекла

Начало строительства Сентябрь 2023г
Окончание строительства Декабрь  2025г.
